■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2018. 5. 29.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 전라남도 광양시 금호로 84
건축 허가일(신고일) 1988. 8. 23.								준공일 1989. 3. 6.
건축물 소유자의 성명 학교법인 포스코교육재단								건축물 소유자의 주소 경상북도 포항시 남구 지곡로 포스코대로 10
석면건축물안전관리인 성명 이효심								석면건축물안전관리인 주소 전라남도 광양시 황금 4로 53, 106동 903호(황금푸르지오더센트럴)
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2025. 12. 29.(월)
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가				건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가 점수	위해성등급	조치 내용
		손상 상태 (점수)	비산성 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	평균 사용 시간 (점수)
텍스	복도1	0	0	1	0	0	0		1	1	0	2	1	6	낮음
텍스	새싹반	0	0	1	1	1	0		1	1	2	2	2	11	낮음
텍스	준비실	0	0	1	0	0	0		1	1	0	0	0	3	낮음
텍스	화장실	0	0	1	0	0	0		1	1	0	2	1	6	낮음
텍스	꽃잎반	0	0	1	1	1	0		1	1	2	2	2	11	낮음
텍스	잎새반 (現 뿌리반)	0	0	1	1	1	0		1	1	2	2	2	11	낮음
텍스	준비실	0	0	1	0	0	0		1	1	0	0	0	0	낮음
텍스	화장실	0	0	1	0	0	0		1	1	0	2	1	6	낮음
텍스	씨앗반	0	0	1	1	1	0		1	1	2	2	2	11	낮음
텍스	복도2	0	0	1	0	0	0		1	1	0	2	1	6	낮음
텍스	자료실	0	0	1	0	0	0		1	1	0	0	0	3	낮음
텍스	화장실	0	0	1	0	0	0		1	1	0	2	1	5	낮음
텍스	준비실	0	0	1	0	0	0		1	1	0	0	0	3	낮음
텍스	상담실	0	0	1	1	1	0		1	1	1	2	2	8	낮음

건축 자재	위치		물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가			인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)		사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	평균 사용 시간 (점수)
텍스	문서고		0	0	1	0	0	0	1	1		0	2	0		3	낮음
텍스	악기창고		0	0	1	0	0	0	1	1		0	0	0		3	낮음
텍스	방송실		0	0	1	1	0	0	1	1		0	1	0		4	낮음
텍스	교무실		0	0	1	1	1	0	1	1		1	2	2		6	낮음
텍스	행정실		0	0	1	1	1	0	1	1		1	2	2		6	낮음	자체 보수
텍스	보건실		0	0	1	1	1	0	1	1		1	2	2		6	낮음
텍스	자료실1		0	0	1	0	0	0	1	1		0	0	0		4	낮음
텍스	남자화장실		0	0	1	0	0	0	1	1		0	2	0		3	낮음
텍스	자료실2		0	0	1	0	0	0	1	1		0	0	0		3	낮음
텍스	급식실		0	0	1	1	1	0	1	1		1	2	2		6	낮음
텍스	복도3		0	0	1	0	0	0	1	1		0	2	1		3	낮음
텍스	열매반		0	0	1	1	1	0	1	1		2	2	2		7	낮음
텍스	줄기반 (現 도담반)		0	0	1	1	1	0	1	1		2	2	2		7	낮음
텍스	준비실		0	0	1	0	0	0	1	1		0	0	0		3	낮음
텍스	나무반		0	0	1	1	1	0	1	1		2	2	2		7	낮음
텍스	솔잎반(자료실) (現 악기마루)		0	0	1	1	1	0	1	1		1	2	2		6	낮음
텍스	준비실		0	0	1	0	0	0	1	1		0	0	0		3	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도	기준 초과시 조치내용					측정일			석면농도				기준 초과시 조치내용
9. 16.		불검출
3. 비고 (특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]